数学与金融学院会议室设备比价采购需求及主要参数

	序号
	货物名称
	参数
	数量
	单位

	1
	触屏式会议显示屏
	[bookmark: _GoBack]一、整体要求：
1、液晶显示屏≥98寸，显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡。
2、采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控。
3、前置端口设计：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用，前置不少于7个物理按键，至少包含：开关机、图像比例、护眼、音量+、音量-、设置功能，并具有隐藏式电脑一键还原按钮。
4、前置按键自定义：为方便用户使用，前置按键除开关机按键以外，剩下的按键可自定功能，至少可替换为护眼、录屏、OPS、锁触摸、锁屏等功能，方便用户使用。
5、设备自带两支可磁吸式触控笔。
6、系统版本14.0 或以上，处理器不低于8核 ,内部缓存容量（RAM）：≥4G ,内部存储容量（ROM）：≥32G。
7、后置接口：≥HDMI×1、≥USB×2、≥Touch USB×1、≥TF CARD×1、≥耳机输出×1、≥RJ45×1、≥R232×1、≥VGA×1、≥PC audio in×1。
8、信号源：支持支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、HDMI等、如果HDMI/VGA等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结。
9、支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便老师操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制MIC输入声音、系统声音、可将屏幕UI、通道信号内容内容一起录制下来。
10、支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、降屏等，此功能可单独开启和关闭。
11、具有应用锁功能，可通密码锁定客户指定的APP，打开APP时需要输入密码，并可通过可通过U盘放置特定文件，插拔U盘时解除/锁定屏幕，打开后系统将U盘访问权限锁定，用户无法通过U盘拷贝资料。
12、其它要求：支持定时器、投票器、幕布、放大镜、聚光灯、录屏等小工具，并具有对触控单元、OPS模块、光感系统、网络模块等模块进行检测，一键清理缓存等垃圾文件清理，一键加速优化后台任务，增加ram可用空间。
13、摄像头：配备≥4800万像素摄像头。
14、内置电脑：配置不低于10核12线程、≥8GB内存、≥256G固态硬盘。标准接口双面合计80针。持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs 。具备电源（POWER）开关/（RESET）按键。
15、支持便捷工具条：在操作PPT时，具有选择、书写、擦除、工具、上一页、下一页、关闭。白板软件最小化时进入透明工具条，具有批注擦除功能方便使用， 把手机变成PPT翻页笔，支持PPT的播放、退出、翻页功能，且能锁定操作等，软件支持一个使用反馈入口，点击显示反馈二维码，用户使用微信扫描进入小程序反馈平台，提交上传异常问题，异常现象等图片，一键上报售后。
16、软件支持通用工具：支持放大镜、聚光灯、时钟、计算器、尺规工具、幕布、草稿纸、转盘功能等。
17、支持移动端控制电脑，支持远程控制设备电脑关机、重启、锁定等。软件支持不用远程控制桌面，也能掌握电脑中应用的开启与关闭，实时监控应用状态。                                                    18、频道组数≥3通道，支持≥2支红外无线话筒，内嵌超广角多阵列式红外线接收管≥24颗。音频无线传输制式：红外线(波长≥850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗，智能电源管理：话筒静置1秒后自动休眠，拿取时瞬间自动正常工作。  （签订合同后供货前提供具有“CMA”标识的第三方检测报告扫描件）
19、电池：内置≥1300mAh锂电池，工作时间≥8小时，充电方式：支持磁吸座充(即话筒尾部安装环形充电磁铁，正反方向都能充电)和磁吸线充。                                                                                                                                                                  20、内置音频处理模块，扬声器于一体，采用红外光线进行音频传输，内嵌≥2个、≥“4”扬声器，接口：红外传输扩展口RJ45网口≥1个；线路输入接口≥1个；USB数字声卡接口≥1个；混音输出接口≥1个；话筒独立输出≥1个，支持RS232中控，实现每路音量调节，高低音调节，参数储存/恢复，电源开关的中控控制，前面板配置中文液晶屏，及时反馈设备状态。
8、频率响应：50Hz~20KHz±3dB，额定输出功率:（4Ω）90W，失真：≤0.05%，信噪比≥78dB(MIC),≥80dB(LINE),≥98dB(IRMIC)。
21、拾音传感器：电容式驻极体音头ECM，有效传输距离：与配套主机实现≥26米（室内直线无遮挡）稳定传输，通道调节：双通道设计，可自主调节红外通道，功率调节：可自主设定高低两档发射功率。
二、会议同屏
1、CPU：四核以上；内存：≥2G；存储：≥16G，显示分辨率：支持3840*2160输出分辨率;视频接口：≥1个HDMI输出;音频接口：提供≥1个3.5mm音频输出;USB接口：≥1个USB2.0；≥1个USB3.0。
2、需提供双WiFi模组配置；支持2.4G+5G；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式；有线网络：≥1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。
3、无线投屏：需支持Android、iOS、windows、MAC智能终端不装软件方式直接投屏，兼容Airplay、Miracast、Googlcast、HUAWEI Cast+传屏协议。
4、客户端投屏：可兼容Android、iOS、MacOS、Windows、麒麟/统信等国产操作系统软件客户端投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；客户端投屏支持跨网段/跨VLAN投屏。
5、网页投屏：支持网页浏览器，局域网内输入IP地址或者投屏码直接投屏，无需安装软件，投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Airplay、Miracast 、Cast+ PIN码，可有效避免误投，投屏时延：≤150ms。
6、投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至30m，投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前房间号、时间等），方便信息追溯。
7、抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面。
8、投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制。投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示。
9、多画面显示：至少支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换；多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作。
10、支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作，信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布，WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维。
	1
	台

	2
	线性音响
	1、室内壁挂式安装，角度可万向调节（可根据实际情况进行方向调整）。
2、采用绿色环保高密版材料，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还源人声及乐曲。
3、三喇叭单元，内置1×4.5寸低音单元，1×4.5寸中音单元，1X3寸纸盆高音单元，采用HIFI分频器。
4、频率响应范围：50Hz-20kHz（-3dB）。
5、输入阻抗：8 Ohm。
6、灵敏度：87dB 1W/1m。
7、额定输入功率：65W。
8、峰值输入功率：260W。
9、覆盖角度：90°（H）× 60°（V）。
10、产品通过应力消除试验、跌落试验、冲击锤试验等安全性试验检测。
	2
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	3
	专业功放
	1、机箱高度≤1U，铝合金面板光面处理，LED信号灯设计，GIAN电位器旋钮设计；
2、宽电压线路设计，开关电源设计；D类数字功放设计； 
3、拨码开关可实现增益、低通、并接等功能；
4、电压供应：110-250V，50HZ-60HZ；
5、单通道额定功率（8Ω/4Ω）： ≥200W/300W；
6、频率响应：20-20KHz（±3dB）；
7、输入阻抗：10K不平衡输入，20K平衡输入；
8、失真(THD)：≤0.01%；
9、接口：≥4路XLR输入，≥4路凤凰插座输出。
	1
	台

	4
	调音台
	1、多功能调音台；
2、≥8路单声输入；
3、通道≥3段均衡加中频可选；
4、≥二组编组，≥三组输助输出，≥一组返回；
5、具备256/24Bit DSP效果器；
6、≥9段主控均衡；
7、≥1组立体声输出；
8、支持48V幻象电源；
9、支持USB录音，播放功能；支持通道哑音功能；
10、通道线路和话筒输入：≥82db；
11、效果/辅助输出：≥80db。
	1
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	5
	数字反馈抑制器
	1、≥8通道麦克风卡侬、6.35混合型输入接口，能够自动调节以适应室内背景噪声变化的快速启动无噪声话筒选择。
2、在启动多个话筒时，可进行自动增益调整，具备级联扩展功能，连接512支话筒同时开麦使用。
3、 AI智能降噪，自适应反馈抑制
4、每个通道可调整低频滚落和高频倾斜均衡
5、通道启动和削波指示器
6、带有可选阈值和发光二极管指示灯的峰值响应输出限幅器
7、有源48V平衡话筒
8、带有手动电平控制器的辅助电平输入
9、内置AI算法，可自动过滤300余种稳态、非稳态噪音。（签订合同后供货前提供投标文件中提供环境噪声消除算法软件著作权扫描件）
10、 降噪深度：≥26dB
11、AI识别时间：≤8ms
	1
	台

	6
	电源时序器
	1、实现一键控制，投影机、大屏开关，音视频信号一键切换，音量大小控制等，采用Android 11.0 操作系统，CPU采用四核处理器，1.8GH主频；4G内存；16GB存储硬盘；
2、≥7.0英寸电容触摸显示屏；分辨率1024×600；对比度800:1；亮度(cd/m²)350；屏幕比例16:9；铝合金外壳。
3、≥1个Type-C接口；≥1路HMI(RS232)通讯接口，连接控制主机通讯与供电，RJ45接口类型；≥1个RS485通讯端口；≥1个RJ45网络接口；投标时提供投标产品实物图片并对相关接口进行说明。
4、显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程；支持多界面跳转，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置；
5、支持密码验证解锁功能，输入正确密码后面板解锁，开启系统；
6、需支持与录播系统融合，在控制面板上对录播系统进行控制，如开始、暂停、结束、切换视角等；可以在控制面板上实时拉流预览录制画面或摄像头视频，实时显示视频流状态；
7、支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课；支持密码配置，密码解锁验证开启系统；
8、支持IP语音对讲功能，支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能。
9、支持通过设置平台网络远程配置，支持IP地址、MAC地址扫描，支持IP地址设置，支持远程固件升级，支持配置程序云端备份，支持系统相关参数设置；
10、通讯接口采用RJ45模块方式，网线连接智能终端主机实现通讯与供电；
11、支持多种智能终端主机兼容，支持融合第三方app应用程序安装；设备需符合3C认证标准。
	
	

	7
	数字音频处理器
	1、音频处理器和数字功率放大器一体式设计，高度1U，采用纯嵌入式模块化设计。
2、主机前面板具有“智能调音”、“恢复备份”、“静音”等按键和麦克风音量旋钮、音乐音量旋钮，当按下“智能调音”时自动产生10秒粉红噪声并自动调节房间均衡，按下“休眠”按键时，主机自动进入待机状态。
3、前面板具有≥2.0寸TFT真彩触控显示屏，显示屏支持对内置系统进行操作，支持密码输入保护。支持麦克风动态电平信号显示。支持对麦克风、音乐、功放的当前参数设置。支持≥3组麦克风幻象供电开关进行操作，支持对线路输入音乐音量进行调节，支持≥3路IN静音功能。支持≥4路OUT音量进行调节。
4、前面板具有一路USB录音接口，支持U盘录音功能，支持最大32GB，FAT32格式，最多可录音时长＞1000小时。
5、主机具有≥6路麦克风输入、≥3路音频线路输入、≥4路音频线路输出、≥8路音箱输出接口，均采用凤凰端子连接，≥3路RJ45接口、≥1路RS232接口、≥1路3.5红外接口、≥1路USB声卡接口、≥1组EXP（AUX+V）凤凰端子接口、≥5路GPIO接口。
6、主机软件具有8路输入6路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡模块。
7、音频主机连接电脑音频输入输出，电脑能够连接外网，可通过腾讯会议、钉钉、YY语音等实现远程音频互动和本地扩声。支持本地扩音与远程互动同时进行，两端语音清晰，无网络回声。
8、主机具有“智能调音功能”，面板按键和软件界面两种操作方式，智能调音具有两种环境调音模式，调试完成后自动完成房间扩声均衡，参数均衡模块支持麦克风60段频谱实时显示分析功能，具有四级信号优先设置，可设置阈值、衰减增益、启动时间、释放时间、保持时间等参数，支持自动温控功能，当机箱内温度传感器附近温度超过47℃±3℃时自动启动散热风扇。具有“频响测试”和“一键自检”功能。主机自动产生粉红噪声，通过麦克风回采分析。（签订合同后供货前提供具有“CMA”标识的第三方检测报告扫描件）
9、信噪比：≥96dB，输出功率≥2*150W，频率响应：20Hz-20kHz（±3dB），总谐波失真（THD）：≤0.1%，增益差：≤0.2dB。
10、主机软件支持8路输入和6路输出实时动态电平表显示功能。支持分量音频矩阵。
11、主机带软件电平表功能，可通过串口或网络远程监视智能监测信号的输入输出的动态，调试控制接口：支持RJ45网络调试和串口通讯功能。
12、具有空间去混响算法功能，在有混响的教室扩声清晰洪亮，无金属尾音，回声和混响时间≤1秒，不丢字、不卡字，在混响环境中扩声不会放大混响，且具有抑制和消除混响的功能。
13、具有音乐播放去回声算法:在扩声中消除音乐播放源，确保语音扩声不发生干扰，支持单声道和立体声AEC，自动增益功能：在2-8米范围内扩声增益差＜3dB.
	1
	套

	8
	UHF无线一拖四会议麦克风
	1、含1台接收机和4支鹅颈无线麦克风；
2、射频载波范围： 512-562MHz、564-608MHz；
3、工作距离：无障碍≥150米
4、调制方式：调频（FM）；导频方式：数字导频；（签订合同后供货前提供投标文件中提供双模无线话筒通讯系统软件著作权扫描件）
5、接收方式：真分集超外差二次变频；接收灵敏度：-103dBM分集接收；
6、最大频道数：≥200个；可调信道数：≥100*2；显示屏数量：LCD≥4；
7、系统兼容性：≥10台同时使用
8、频率配对：一键红外对频设定或自动扫描频率协调；
9、控制方式：自动频率协调、频率调节、音量调节、界面锁定、频率配对、电源开关
10、音频信号接收接口：BNC接口 ≥2；输出接口：XLR≥1；音频输出接口：非平衡式6.35mm混合接头≥1、6.35mm级联接头≥1、独立平衡式XLR音频接头≥2；
11、频率响应：等于或优于80HZ ~ 15KHz (±3dB)；
12、动态范围：≥110dB；
13、麦克风内置1≥ 9.7MM镀金电容咪芯；指向性：心形指向；
14、麦克风咪杆尺寸：≥38CM； 拾音有效距离：≥50cm；
15、麦克风频率范围:500-608MHZ；
16、麦克风振荡方式:锁相环频率合成（PLL）；
17、麦克风调频方式：红外对频。
	1
	套
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	专业机柜
	1、根据现场定制，尺寸约600mm*1200mm*600mm。
	1
	台



