数学与金融学院显示屏比价采购需求及主要参数

|  |  |
| --- | --- |
| **内 容** | **备注** |
| 一、数字彩屏 1块：  （一）显示屏  1.显示尺寸：约3.50米宽\*1.90米高，含边框尺寸：约3.56米\*1.96米  2.像素点间距:≤1.6mm； 3.像素密度：≥400000点/㎡；  4.平整度≤0.05mm； 5.像素点构成：1R1G1B；  6.亮度：≥650； 7.反光率：屏体正面为黑色哑光处理，反光率≤1.5%；  8.可视角度（水平）：≥150°，可视角度（垂直）：≥150°；  9.像素中心距偏差：≤0.8%； 10.亮度均匀性：≥95%；  11.最高对比度：≥10000:1； 12.刷新率：≥3500hz；  （二）视频处理器：  1.带载能力：≥350万像素 ； 6路网口输出  2.支持最宽带载 4096 点，最高带载 4096 点  3.支持常见的视频接口，包括 VGA×1（选配）DVI×1HDMI×2、SDI×1  4.多画面： 支持 3 画面+1 路 OSD 同时显示  （三）其他辅材、配件  1.品牌无线同屏器1个，支持2.4G/5G  2.综合布线：3\*4平方电缆线、网线等  3.支架及包边**：**镀锌方管支架，黑色不锈钢包边  二、字幕条屏1块：  1.显示尺寸：约7.0m\*0.60m；含边框尺寸：约7.1米\*0.7米  2.模组型号:P4.75单红，点间距≤4.8mm，显示屏亮度：≥600cd/m2，模组分辨率：64\*32。  3.铝合金黑色框架。  4.控制卡支持WIFI、U盘。  5.包含电源、辅材、线材等一切材料 |  |
| **付款方式：**  供货完成，经验收合格后付全款。 |  |
| **质保期：**一年 |  |